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Настройка коммутатора через Web интерфейс:

Для доступа к настройке коммутатора используются порты 16,23,12

Сетевой адаптер компьютера должен находиться в подсети коммутатора - IP:192.168.127.1 - 192.168.127.254, маска подсети:255.255.255.0

Шаг 1

Откройте браузер, в адресной строке введите адрес коммутатора 192.168.127.253. 
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*Для настройки коммутатора через web интерфейс лучше использовать браузер Internet Explorer ниже 11 версии, в других браузерах возможно некорректное поведение web интерфейса, вплоть до отказа функционировать.
Шаг 2
Логин и пароль:
Поля логина и пароля оставьте пустыми и нажмите OK.
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Шаг 3
В левом боковом меню выберите первый пункт «DES-3028 Web Management Tool»
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Шаг 4 

Прокрутив окно вниз найдите пункт «Asymmetric VLAN» и переключите его в состояние «Enabled». Данный пункт необходим для добавления одного порта в несколько VLAN(например порт ПК программиста).
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Шаг 5 

В левом боковом меню выберите пункт «L2 Features» -> «VLAN» -> «Static VLAN Entry». В данном окне можно увидеть текущие настройки VLAN. Добавление новой сети происходит кнопкой «Add». Редактирование виртуальной подсети производится по нажатию кнопки «Modify» соответствующей VLAN.
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Шаг 6
Добавьте и сконфигурируйте виртуальные сети в соответствии со следующими рисунками:
LAN1:
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LAN2:
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LAN3:
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Шаг 7

В сеть default добавьте все порты коммутатора, для получения доступа ко всем VLAN из порта ПК программиста(16 порт).
default:
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Шаг 8


В левом боковом меню выберите пункт «L2 Features» -> «VLAN» -> «GVRP Settings». В появившемся окне присвойте портам PVID в соответствии со следующим рисунком(В соответствии с VID сетей в которые порты входят). Порту 16 (и незадействованным портам) присвоить PVID 1 (В соответствии с VID сети default). 
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Шаг 9
Сохраните изменения. Нажмите на пункт «Save Changes» бокового меню, выберите пункт «Save Config» и нажмите кнопку «Apply».
[image: image12.jpg]'DES-3028 Web Management Tool
B Admini

& L2Feature:

ation

aina
Trunking

1GHP Snooping
MLD Snooping

Spanning Tree

FRORRRRD

™ co
DM AcL
& secuity
B yonitoring
B Reset
B Reboot
(5]
B Logout

Change:

D-Link
Mg S ‘

FER-CLgM, CERR LI vk a5 g gy

55 v one

R

cariae M| |
245 s 0 n w6z
Refresh Intenal: 30secs +
fsavechanges ]
© Save Config Saving all configurations to NV-RAM

SaveLog
Save All

Saving all log information to NV-RAM
Saving all configurations and log information to NV-RAM.





Настройка коммутатора через консоль:
Шаг 1

Запустите терминал для работы с консолью. BAUD 9600. [image: image13.jpg]#R PuTTY Configuration
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Шаг 2

Поля логина и пароля оставьте пустыми и нажмите Enter для доступа к настройке[image: image14.jpg]DES-3028 Fast Echernet Switch Command Line Interface
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Шаг 3
Последовательно выдайте следующие команды для конфигурирования сети: 

1. enable asymmetric_vlan
Для включения ассиметричных VLAN
2. create vlan LAN1 tag 2
Для создания VLAN 1

3. create vlan LAN2 tag 3
Для создания VLAN 2

4. create vlan LAN3 tag 4
Для создания VLAN 3

5. config vlan LAN1 add untagged 3,4,6-11,13-16,26,28
 Для добавления портов в VLAN1
6. config vlan LAN2 add untagged 1,2,16-22,25,27

 Для добавления портов в VLAN2

7. config vlan LAN3 add untagged 5,16,24
 

 Для добавления портов в VLAN3
8. config vlan default add untagged 1-28 


 Для добавления портов в VLAN default(Для доступа ко всем VLAN)
9. config gvrp 3,4,6-11,13-15,26,28 pvid 2
Для присвоения портам PVID сети VLAN 1
10. config gvrp 1,2,17-22,25,27 pvid 3

Для присвоения портам PVID сети VLAN 2
11. config gvrp 5,24 pvid 4


Для присвоения портам PVID сети VLAN 3
12. config gvrp 16 pvid 1



Для присвоения портам PVID сети VLAN default(Для доступа ко всем VLAN)
13. save



Сохранение настроек в память коммутатора
Все команды подтверждаются сообщением системы «Success», иначе выдается ошибка.
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