В данном пособии мы рассмотрим вариант подключения к провайдеру Корбина с помощью Интернет роутера DLink Dl-604.

Корбина осуществляет подключение к Интернету через VPN,  динамическими IP адресами.

Итак приступим к настройке.

Набираем в адресной строке вашего Интернет-браузера http://192.168.0.1 и перед нами появляется главное окно веб-интерфейса роутера.
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The DI604 is an Ethernet Broadband Router ideal for home networking and small
business networking. The setup wizard will guide you to configure the DI-604 to
connect to your ISP (Internet Service Provider). The DI-604's easy setup will allow
you to have Internet access within minutes. Please follow the setup wizard step
by step to configure the DI-604.

Help





Жмем на кнопку Run Wizard в центре экрана и попадаем сюда:
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Welcome to the DI-604 Setup Wizard. The Wizard will guide you through these
four quick steps Begin by clicking on Next .

Step 1. Set your new password
Step 2 Choose yourtime zone
Step 3. SetInternet connection

Step 4 Restart

Next  Exit
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Жмем Next
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Welcome to the DI-604 Setup Wizard. The Wizard will guide you through these
four quick steps Begin by clicking on Next .

Step 1. Set your new password
Step 2 Choose yourtime zone
Step 3. SetInternet connection

Step 4 Restart

Next  Exit
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Жмем Next
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Оставляем все поля чистыми и жмем Next
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Selectthe appropriate time zone for your location and click Next to continue.
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Выбираем свой город и жмем Next
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Select Internet Connection Type (WAN)

Selectthe connection type to connectto your ISP. Click Next to continue.

Choose this option to obtain an IP address

DynamicIP Addiess  automatically from your ISP. (For most
Cable modem users)

Choose this option to set static IP

formation provided to you by your ISP.

Choose this option if your ISP uses

PPPOE. (For most DSL users)
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Выбираем самый нижний пункт и жмем Next
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Select Internet Connection Type (WAN)

Selectthe connection type to connectto your ISP. Click Next to continue.
 PPTP (for Europe use only)
L2TR(for specific ISPs use only)
BigPond Cable (for Ausralia use only)

Teliaffor Sweden use only)
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Выбираем первый пункт и жмем Next
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В эти поля вводим Логин и Пароль полученные от провайдера, остальные поля оставляем как есть.
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The Setup Wizard has completed. Click on Back to modify changes or
mistakes. Click Restart{o save the current seffings and reboot the
DI-604.
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Настройка закончена, жмем Рестарт и перезагружаем устройство
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Давим на кнопку Continue
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Ставим галки так как это показано на рисунке, и смотрим чтобы на этой странице были введены тот самый Логин и Пароль который вы получили от провайдера и вводили при первичной настройке роутера, затем давим кнопу Apply
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В этом разделе вы настраиваете доступ к Интернету других компьютеров вашей сети. Если у вас нет других компьютеров (а зачем вам тогда роутер?), пропускаете этот шаг.

В обведенном красным кружке, вы указываете диапазон динамических IP адресов работающих в вашей (домашней) сети.

В обведенном синим кружке указаны компьютеры, которым вы принудительно присваиваете IP адрес (вдруг вам это нужно?).

Не забываем жать Apply.
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В данном окне, мы наконец-то запустим соединение с интернетом. Давим на кнопу Connect 
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И видим что аппарат начал соединяться с провайдером. Данное соединение, может подключаться 15-30 секунд… Может не подключиться с первого раза (в зависимости от загрузки линии), тогда надо попробовать подключиться еще раз. Еще раз напомню, у Корбины динамически назначаемые IP адреса… т.е. роутер начинает соединяться с сервером провайдера, сначала по статическим адресам, а затем…
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Когда он наконец то соединился, мы видим что сервер присвоил нам динамический IP…

После того как мы соединились с сервером провайдера, можете больше не ходить на эту страницу если не хотите отключить интернет принудительно, т.к. роутер сам поддерживает ПОСТОЯННОЕ соединение.

Не забудьте удалить с компьютера VPN соединение с Корбиной, иначе могут возникнуть конфликты.

Все мы хотим пользоваться внутренними ресурсами своей локальной сети. Раньше, для того чтобы использовать их приходилось отключать интернет, что не всегда удобно. После подключения этого роутера, появилась возможность одновременно пользоваться Интернетом и ресурсами общей локальной сети Корбины (ФТП, файлообменники, внутренние сайты и т.д.). Сейчас мы покажем, как это сделать.

Набираете в адресной строке браузера http://192.168.0.1/rtab.htm  и попадаете в недокументированную настройку маршрутизации своего роутера.

[image: image18.jpg]D-Link

Buang Networks for eople

Home

R~

Rou

ing Table

Use the Routing Table for routing purposes within your local network.

Destination
10000

195145025

185145016

DI-604

Ethernet Broadband Router

Tools

255000

2852882552

2552852852

10247017
0247017

10267017

Status Help

Enable

es21790

8521900

2152254

es2188130

2552852550
2552852550
2ss2s52552

2852852852

10247017
247047 |
0247017

102670417

10214696

10247017

@ O 0

Apply Cancel Help





В поле обведенное синим, вводите циферки:

Локальная сеть: 

10.0.0.0 - 255.0.0.0 

Сервер статистики: 

195.14.50.26 - 255.255.255.255 

Почтовый сервер: 

195.14.50.16 - 255.255.255.255 

Локальные ресурсы: 

85.21.79.0 - 255.255.255.0 

85.21.90.0 - 255.255.255.0 

Corbina.TV: 

85.21.52.254 - 255.255.255.255 

85.21.88.130 - 255.255.255.255 

83.102.146.96 - 255.255.255.224 

В поле обведенное красным вводим IP адрес шлюза получаемый по DHCP при подключении компьютера напрямую и выглядеть он должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 10.х.х.х.  Получить его можно (и нужно!!!), позвонив в техподдержку Корбины (728-40-00 или 221-80-00).  Далее везде ставим галки, и нажимаем APPLY.

Если вы активно используете программы p2p, таких как DC++, utorrent и другие, то для них надо настроить порты. Делается это просто, все настройки указаны ниже

Настройка программы uttorent:
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Настройка программы DC++:

В поле «Сетевой интерфейс для всех соединений», вводите ваш статический адрес в домашней сети!!!

[image: image20.jpg]i Cravares
@ Mpeanpocriorp
1% Ouepean
# Wapa
o B
559 Usera & Wpngren
4 Crpoxa nporpecca)
8 Concoxrosepos |=
. Coobuenns
11 3myan
L1 Manens wncrpymesto
27 Ox
&8 Rononmmesuso
) A xcnepros
& Tloru
e —
@ Orpannaena cropoc|
-4 Aerexrop wrmos
A Knuesres -

57 wirepdeiic ans scex coemmersti 1

Hacrpoiior BXOASLLIAY coesuiessit (o1 Hep FAQ ecnu e yseper)
© Mpsvos cosmmene (v opr

) @aiiepsonn ¢ LPTP (ronsKo WinkP+) o 20

\o) waiiepsonn ¢ pys neperanpasnervien nopTos
Brewrush / WAN TP
192.168.0.3

wp 953

ns

He yearmeisas HacTpolir xa6os

© aliepsonn (Tacous, xyAuw: Sapnar)

HacTpoiku MICXOAALLX coeaumeruii

© Mpsmoe coeaumerme (ATvs)

(©50CKSS  Sodks TP Mopr.
[

Vi to3epa Napons.

[Fenons3osate SOCKSS cepsep ans ofpaboriar xocTos

o [Comen ]





И вот наконец настройка нашего роутера:
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В поле обведенном синим, указаны настройки, если вы хотите что бы ваш DC клиент работал в пассивном режиме (не всегда хорошо, поэтому не рекомендую).

В поле обведенном красным, указаны настройки для торрент клиента и DC клиента в активном режиме.

Всё… наш роутер настроен для работы в сети Корбина.

ВНИМАНИЕ! Чтобы p2p не машел другим клиентам для работы в сети, ограничивайте колличество одновременных сессий p2p иначе, роутер может перегружатся или отказать в обслуживании клиентам.

