Тест работы RDC между BSD и Windows2000SRV

В схеме 2 устройства direct-connected пускаем RDC через IPSec.

Просматриваем правила:

Клиент RDC:
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Сервер RDC:

[image: image2.png]#v Name. Adion~  Source Interface + Source Netvork + Destination Interface Destination Hetwork + Service +

o g Al 2 ez 9 allnets oy Q tannet @ allservices
1§t Al gany Q tannet & s D allnets @ allservices




0. NAT – сэмулируем, что удаленная система не знает ничего о IPSec и удалённых сетях

*** Правила не могут быть использованы в реальных сетях – это тестовый пример.

Сессия устанавилась.

Что подтверждает запись в логах обоих устройств:

клиент:
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Сервер:
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