Настройка OLT  DPN-3012E  для предоставлегния трех сервисов: Internet, IPTV, Voice.

В рамках данного примера предполагается, что оба ONU подключены к первому порту первого PON модуля.

Настройка MAC аутентификации (для регистрации ONU):

DPN-3012-E:a#config olt mac_authentication onu_mac add 1:1 001e58481872

DPN-3012-E:a#config olt mac_authentication onu_mac add 2:1 001e589cd78f

Настройка VLAN на OLT (Internet — VID 21, Voice — VID 1). Также предпологается, что весь трафик приходит на OLT тегированным.  Настройка Multicast VLAN описана ниже в документе:

DPN-3012-E:a#config vlan default delete 1-16

DPN-3012-E:a#config vlan default add tagged 1-16

DPN-3012-E:a#create vlan vlan21 tag 21

DPN-3012-E:a#config vlan vlan21 add tagged 1-16

User priority:

DPN-3012-E:a#config 802.1p user_priority 0 0

DPN-3012-E:a#config 802.1p user_priority 5 5

DPN-3012-E:a#config 802.1p user_priority 6 6

Настройка Multicast VLAN:

DPN-3012-E:a#create igmp_snooping multicast_vlan vlan20 20

DPN-3012-E:a#config igmp_snooping multicast_vlan vlan20 source_port 13 tag_member_port 1

DPN-3012-E:a#config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan20 add 239.30.30.33,2

39.30.30.34,239.30.30.35

DPN-3012-E:a#config igmp_snooping multicast_vlan vlan20 state enable

Включение IGMP Snooping на OLT:

DPN-3012-E:a#enable igmp_snooping

Настройка ONU VLAN (все ONU порты нетегированы в необходимых VLAN и предназначены для подключения оборудования абонента):

DPN-3012-E:a#create onu 1qvlan all vid 1

DPN-3012-E:a#create onu 1qvlan all vid 20

DPN-3012-E:a#create onu 1qvlan all vid 21

DPN-3012-E:a#config onu 1qvlan all vid 1 add untag 1,2  (для Voice)

DPN-3012-E:a#config onu 1qvlan all vid 20 add untag 3  (для IPTV)

DPN-3012-E:a#config onu 1qvlan all vid 21 add untag 4  (для Internet)

Настройка PVID (в соответствие с VLAN) на портах ONU:

DPN-3012-E:a#config onu uni_port 1qvlan pvid all 1-2 vid 1

DPN-3012-E:a#config onu uni_port 1qvlan pvid all 3 vid 20

DPN-3012-E:a#config onu uni_port 1qvlan pvid all 4 vid 21

Включение IGMP Snooping на ONU:

DPN-3012-E:a#config onu igmp_snooping all enable

После этого необходимо перезагрузить все зарегистрированные ONU:

DPN-3012-E:a#reboot onu all

Тест IPTV (группа 239.30.30.33):
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