


Создание PPTP-Server на DFL-800

PPTP

PPTP является приложением типа клиент-сервер. Предоставлением доступа к ресурсам локальной сети и обработкой входящих соединений занимается сервер. Клиент подсоединяется с помощью клиентского приложения. На данный момент есть pptp клиент интегрирован в поставку Windows.

Схема подключения:
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Нужно предоставить доступ к локальным ресурсам сети удалённым клиентам. За их авторизацию отвечает PPTP сервер на DFL-800

1. Создаём пул адресов для подключившихся:

  AddressBook->Add->IP4host/network
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Обозначаем POOL в данном примере пул 192.168.1.50-192.168.55 Это означает, что подключившеся пользователи получат адреса от 192,168,1,50 до 192,168,1,55 В данном примере pool раcчитан на 6 адресов
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2. Создаём учетные записи для пользователей.

Для удобства создаём папку где будем держать базу данных о пользователях
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Даём папке имя PPP
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2.1. Добавляем пользоватей
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Даём имя учётной записи – Login и пароль для доступа

В данном примере имя пользовтеля и пароль одинаковы test/test

[image: image7.png]@ test

) General ]
() A T A N DI DD o P e D
Ussmams: st
[—

Confitm Password: ik

Sroups:

Comma separated st of groups

Uses that are members of the administiator? group are allowed to change the firawall configuration.
Users that are membaers of the auditor aroup are only allowed to view the frewall sonfiguration

Add sdministwators | Add suditors

#J Per-user PPTPL2TP IP Configuration

Statio Clent IP Address: (None)

<

Netwotks behind user:  (None)

Metio for netmot:

#) Comments

L]
Commants

ok Cancal




3. Создаём PPTP-Server
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3.1 Настраиваем сервер на приём соединений
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Name – имя pptp сервера

Innet IP Address – Внутренний IP, который впоследствии будет шлюзом 

Tunnel Protocol – Протокол туннелирования, в нашем случае PPTP

Outer Interface Filter – Интерфейс с которого будут приниматся соединения WAN1 в нашем случае

Server IP – IP адрес PPTP сервера.

Вкладка PPP Parameters
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Выбираем пул адресов, используем правила для аутификации и выбираем используется ли шифрование mppe

4. Создаём правила для авторизации пользователей
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Name – имя правила аутификации

Agent – Тип соединения для авторизации

Authentication Source – База для авторизации 

Interface – Интерфейс для аутификации, в данном случае PPTP(см п.3.1)

OriginatiorIP – all-nets в случае использования PPP принимать авторизацию от всех

Terminatior IP – адрес интерфейса к которому обращён трафик

Вкладка Authentification Options
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Выбираем локальную базу пользователей(см.п3)

Вкладка PPP Agent Options
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Выбор протоколов аутификации.

5 Сохранение настроек
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Save and Activate

После истечения таймаута заходим на страницу, для подтверждения настроек

