Настройка PBR для организации работы двух провадеров.

Псевдосхема

Internet -- ISP1 ------ (Static)WAN1  |                |    <--------     LAN2

                                                         DFL-1500 

Internet -- ISP2 ------ (DHCP)WAN2  |                 |    <--------     LAN 1

Маршрут по-умолчанию указывает на WAN2 и весь трафик отправляется туда, настроим маршрутизацию таким образом, чтобы трафик с LAN2 уходил через провайдера ISP1

Настройки устройства:
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System Name: DFL-1500
Firmware Version: NetOS Ver2.115 (WALL) #b: Fri May 26 02:12:32 CST 2006
Software Serial Number: 60624009062132753020

Operation Mode:  NAT/Router
Default gateway:  192.168.100.254
Primary DNS: 192.168.100.1
Secondary DNS;

Portl: WAN1 (Static IP)
IP Address: 192.168.4.18 Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway IP: 192.168.4.1
Port2: WAN2 (DHCP client[Default]
IP Address: 192.168.100.108 Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway IP: 192.168.100.254
Port3: DMZ1
IP Address: 10.1.1.254 Subnet Mask: 255.255.255.0
Portd: LAN1
IP Address: 192.168.1.254 Subnet Mask: 255.255.255.0
Port5: LAN2
IP Address: 192.168.2.254 Subnet Mask: 255.255.255.0





Создаём условную маршрутизацию:
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[+ Activate this rule

Rule name: Rule0

Incoming packets /| 15—~
from | A2 =]

Source IP: [0.0.0.0 Netmask: 0.0.0.0

Dest. IP: 0.0.0.0 Netmask: 0.0.0.0
Service: | Any <]
Configure src. port? [
Type © Single " Range
sc.Port|)  tofi
Configure dest. port? [
Type © Single " Range
DestPor:[  tof

Forward to| WAN1 | with nexthop gateway IP [192 165 4.1
Back Apply.





Весь трафик пришедший с LAN2 форвардим на 192.168.4.1 (шлюз ISP1)

Создаём правило NAT:
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Edit LAN/DMZ-to-WAN NAT rule number 2

[+ Activate this rule

Rule name: Basic-LAN2

Source IP:[192.168.2.0 Netmask: D55 255 255.0

Type: | Many-to-One =
Translated Src IP: [~ Auto choose IP from WAN ports
[192.168.4.18 Netmask: [55 255 055 755

Back Apply.





Весь трафик с  LAN2 натируем через WAN1_IP

Тестируем:
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1 200707-31 20:55:35 192168223 19216831  ICMP@) [AN2 WANI Foward Default

2 20070731 2055:36 192168223 19216831 ICMP@) LAN2  WANI Forward Default
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Представим что 192.168.3.1 это интернет адрес, и уходит он через нужный нам WAN1, а не дефолтный WAN2

