Список используемых устройств

1. Роутер D-Link DIR-615S с версией прошивки 3.0.4

2. Ноутбук с ОС Windows 10. К нему подключается wi-fi адаптер D-Link DWA-131 (H/W: E1) с поддержкой стандарта 802.11N (до 300мбит/с). На ноутбуке установлена последняя версия драйвера 5.02, скачанная по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-131_E1A/Drivers/rev.E/5.02/20151229_DWA-131E_V5.02b04.zip
Произведенные настройки wi-fi на роутере D-Link DIR-615S

1. Настройки раздела wi-fi→Основные настройки
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Здесь принудительно выбрали беспроводной режим 802.11N, напротив строки Выбрать канал автоматически сдвинули ползунок влево и выбрали фиксированный канал 6 (так как данный канал был наиболее свободным, проверяли программой Inssider с ноутбука).
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2. Раздел wi-fi→Дополнительно
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В данном разделе ничего не трогали.

3. Далее на ноутбуке заходим в Состояние беспроводного соединения и в открывшемся окне показана скорость 300мбит/с.
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Если с ноутбука запустить программу Inssider, то по графику видно, что сеть DIR-615-0505 работает на ширине канала 40МГц, исходя из того, что весь частотный диапазон 2.4ГГц забит множеством других беспроводных сетей.
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4. Если напротив строки Автосогласование 20/40 (Coexistence) ползунок сдвинуть вправо, то wi-fi сеть роутера будет работать на ширине канала 20МГц.
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